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Tarjouspyyntöpohja: toteutus ja urakointi
Kosteikko-, vesienhallinta- ja ennallistamiskohteiden urakoinnin kilpailuttamiseen

Johdanto
Tämä mallipohja on tarkoitettu maanomistajille, yhdistyksille, yrityksille ja muille toimijoille, jotka kilpailuttavat kosteikon, suon ennallistamisen tai muun vesienhallintakohteen toteutuksen ja urakoinnin. Valmiin rungon avulla tarjouspyyntö on nopea laatia, ja kaikki tarjoajat saavat saman tiedon, mikä tekee tarjouksista vertailukelpoisia. 

Käyttöohje
1. Lataa ja tallenna pohja omalle laitteellesi. 
2. [Hakasulkeet]: täytettävä kohta. Korvaa koko hakasulkeiden sisältö omilla tiedoillasi ja poista hakasulkeet. 
3. (Ohje: …): Lisäohje kohdan täyttämistä varten. 
4. Luettelot: Luettelot sisältävät tyypillisiä esimerkkejä tehtävistä ja vaatimuksista. Lisää, muokkaa tai poista kohtia tarpeen mukaan. 
5. Täytettyäsi omat tietosi poista ohjetekstit, hakasulkeet ja ensimmäinen sivu. Nimeä ja tallenna valmis tarjouspyyntödokumentti.
6. Lähetä tarjouspyyntö liitteineen samaan aikaan useammalle tarjoajalle, esimerkiksi vähintään kolmelle. Jos hankinta rahoitetaan julkisella tuella, tarkista tukipäätöksestä tai rahoittajalta kilpailutusta koskevat ehdot ja säilytä tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset ja vertailu. 








TARJOUSPYYNTÖ
[Kohteen/hankkeen nimi] urakointi
1. Tilaaja
[Organisaation nimi, y-tunnus]
[Postiosoite]
Yhteyshenkilö:
[Nimi, tehtävänimike]
[Puhelin]
[Sähköpostiosoite]

2. Hankkeen/kohteen kuvaus
(Ohje: Kuvaa hankkeen/kohteen taustatiedot. Sisällytä ainakin:)
· [Kohteen sijainti (kunta ja kiinteistötunnus)]
· [Lähtötilanne (esim. käytöstä poistunut turvetuotantoalue, metsäojitettu suo) ja kunnostettavan kohteen pinta-ala (ha)]
· [Tehtävät toimenpiteet lyhyesti (esim. ennallistaminen vettämällä, kosteikon tai pintavalutuskentän rakentaminen)]
· [Muut ennakkotiedot (esim. esisuunnitelma, maastokatselmus)]

3. Työn sisältö
(Ohje: Työvaiheiden yksityiskohdat selviävät suunnittelijan laatimasta toteutussuunnitelmasta. Alla esimerkinomaisesti tyypillisiä kosteikko- ja vedenpalautusurakoiden työvaiheita; lisää, muokkaa tai poista kohtia vastaamaan tarpeitasi.)
· Pääpadon rakentaminen 
· Kaivumassojen käsittely: kokonaiskaivumäärä noin [] m3, josta siirrettäviä massoja noin [] m3
· Veden ohjausvallien rakentaminen
· Pienen padon rakentaminen 
· Ojan tukkiminen kuntalla ja sammalella
· Viiksiojien kaivuu
· Ohitusuoman ohjausvallit sekä rummun asennus 
· Vedenpinnan säätökaivon asennus sekä purku-uoman kaivuu
· Kivitetyn ylivirtausuoman muotoilu
· Pesimäsaarekkeiden ja syvän veden alueiden muotoilu
· Ohitusuoman alkuosan puhdistus
· Kaivettujen alueiden siemennys kosteikkoympäristöön soveltuvalla siemenseoksella 
4. Edellytykset 
(Ohje: Urakoitsijalta vaadittavat edellytykset määräytyvät suunniteltujen työvaiheiden mukaan. Alla esimerkinomaisesti tyypillisiä edellytyksiä; lisää, muokkaa tai poista kohtia vastaamaan tarpeitasi.)
· Kokemus vesienhallintaan tarkoitettujen rakenteiden toteuttamisesta (padot, kosteikot, veden ohjausrakenteet)
· Kokemus vedensäätelylaitteistojen asentamisesta
· Korkeusmittalaitteisto käytettävissä jatkuvasti koko rakennusajan
· Riittävä kalusto (esim. kaivinkone(et), traktori, perävaunu)

5. Tarjouksessa eriteltävät tiedot
(Ohje: Alla esimerkinomaisesti tyypillisiä tietoja, jotka ovat urakoitsijan soveltuvuuden ja valinnan kannalta oleellisia. Lisää, muokkaa tai poista kohtia vastaamaan tarpeitasi.)
· Käytettävä konekalusto konekohtaisesti: kaivinkone(et) (paino, telastotyyppi ja -leveys, oleelliset varusteet, vuosimalli) ja traktori(t) (kuormakoko, vuosimalli)
· Koneiden tuntihinnat konekohtaisesti 
· Kaluston siirtokustannukset työmaalle ja takaisin
· Avustavan henkilön tuntihinta
· Urakoitsijan arvio työmaan kokonaiskestosta. Arvio tarkentuu tyypillisesti maastokatselmuksen aikana. 
· Referenssiluettelo vastaavista töistä
· Valmius aloittaa työt [ajankohta], viimeistelytyöt tarvittaessa [ajankohta]

6. Muut ehdot  
(Ohje: Lisää, muokkaa tai poista kohtia vastaamaan tarpeitasi.):
· Tarjouksen on oltava voimassa [täytä] jättöpäivästä.
· Kysymykset tarjouspyynnöstä lähetetään kirjallisesti tilaajan nimeämälle yhteysshenkilölle. Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille tarjoajille. 
· Hankinta rahoitetaan [täytä rahoittajan tiedot] tuella. Rahoittajalla on oikeus tarkastaa hankintaa koskevat asiakirjat. 

7. Tarjousten toimittaminen 
Tarjoukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään [pvm ja kellonaika] osoitteeseen [sähköpostiosoite]. 

8. Liitteet
(Ohje: Lisää tarjouspyynnön kannalta oleelliset liitetiedostot. Liitteitä voivat olla esimerkiksi): 
· karttakuva alueesta tai muut kartta-aineistot
· toteutussuunnitelma

image1.jpeg
* % 4

X

* oy K

Euroopan unionin
osarahoittama




